**ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΙΟ**

 Αντλίες εξ ολοκλήρου ανοξείδωτες, χαμηλών στροφών (1400 RPM), με ελαστικό στροφείο, ιδανικές για την μεταφορά ρευστών υψηλού ιξώδους που περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια.

 Χρησιμοποιούνται ευρέως στην οινολογία, στη χημική βιομηχανία και στις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, για ρευστά όπως ελαιόλαδο, κρασί, μούστος, μπύρα, χυμούς, μέλι, σιρόπια, γιαούρτι, γλυκερίνη, χρώματα, μελάνι, κρέμες, σαμπουάν και πολλά άλλα.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

* **ΣΩΜΑ / ΑΞΩΝΑΣ AISI 316**
* **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 220/380V 600-1400RPM**
* **ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΙΟ NBR (ΛΙΠΑΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) / EPDM (ΚΡΑΣΙ, ΧΥΜΟΙ, ΚΛΠ)**
* **ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 45.000 lt/hr**
* **ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 700-1400 Η 900-1400 RPM**
* **ΔΙΑΘΕΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (INVERTER) ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

